Механический соединитель FLEXCO BOLT HINGED для соединения концов ленты.

Основное преимущество : Специально разработан для ленточных конвейеров с малыми диаметрами огибаемых лентой валов. При этом толщина ленты может быть до 16 мм. прочность ленты до 500 Н/мм.

 (Вставка фото 1.)

К поставке предусмотрены замки данной серии на ширину ленты от 400 до 1400 мм.

Материал замка :

нержавеющая сталь (NCS)

 оцинкованная сталь (NC-SN).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип замка FLEXCO BOLT HINGED | Прочность ленты Н/мм. | Толщина ленты мм. | Минимальный диаметр барабана мм. |
| 375 | 400 | 6-10 | 125 |
| 550 | 500 | 6-16 | 200 |

Комплект поставки :

* 2 полосы соединительных замков требуемой длины от 400 до 1400 мм.
* уплотнительная трубка
* болты и гайки
* соединительный стержень стальной в нейлоновой оболочке
* шайбы для фиксации соединительного стержня

Для редкого использования FLEXCO BOLT HINGED, подойдет стандартный набор инструментов имеющийся под рукой у каждого механика.

В случае частого использования мех. соединения FLEXCO BOLT HINGED ,имеет смысл задуматься о приобретении специального комплекта инструмента облегчающего монтаж.

Механические соединители FLEXCO BOLT HINGED и инструмент для их более комфортного монтажа входит в нашу складскую программу.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Инструмент  | Назначение | Номер для заказа |
| Вставка фото  | Пробойник  | Р1Р |
| Вставка фото | Гаечный ключ | S1S |
| Вставка фото | Обламыватель болтов | 110 |

Для монтажа с помощью дрели

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Инструмент  | Назначение | Номер для заказа |
| Вставка фото  | Пробойник  | НР1 |
| Вставка фото | Гаечный ключ | HW1 |
| Вставка фото | Патрон  | 5552 |

Видео монтажа <https://www.youtube.com/watch?v=yegpHdVvlT4&feature=emb_logo>